一般社団法人日本CLT協会　　行　　（ＦＡＸ 　０３－５８２５－４７７５）　　　　　　様式１の１

**CLT大臣認定使用承諾申請書**

申請年月日： 　　　　年　　　　月　　　　日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 認定管理者 | 氏名 |  |
| 登録証番号 |  | E-mail |  |
| 会社名 |  | 会員　：　会員外 |
| 住所 | 〒 |
| 連絡先 | TEL |  | FAX |  |
|  |
| 設計担当者 | 氏名 |  |
| 会社名 |  |
| 住所 | 〒 |

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名称 |  |
| 建設場所 | 地名地番 |  |
| 住居表示 |  |
| 地域区分 | [ ]  防火地域　　　　　[ ]  準防火地域　　　　　[ ]  法22条　　　　　[ ]  無指定 |
| 工事施工会社名 |  | 会員　：　会員外 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 認定検査員 | 氏名 |  |
| 登録証番号 |  | E-mail |  |
| 会社名 |  | 会員　：　会員外 |

※申請時に工事施工会社または認定検査員が未定の場合は、決定次第速やかに協会に連絡すること。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申請物件概要 | 建物用途 | 戸建住宅関係 ： [ ]  専用住宅 [ ]  併用（　 　　　　　　　　　）住宅 |
| 共同住宅等 ： [ ]  共同住宅 [ ]  長屋 [ ]  サ高住 [ ]  寄宿舎・寮 |
| 福祉施設： [ ]  特別養護老人 [ ]  ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ [ ]  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ |
| 保育園・学校等 ： [ ]  保育園 [ ]  幼稚園 [ ]  学校 |
| 医療施設 ： [ ]  個人医院 [ ]  診療所 [ ]  病院 |
| 商・工業施設等 ： [ ]  事務所 [ ]  店舗 [ ]  宿泊施設 [ ]  工場 |
| その他 ： [ ]  増改築　[ ]  部分・部位使用（　　　　　　　　　）[ ]  （　　　　　　　　　　） |
| 構　　　造 | CLTパネル工法＋その他（　　　　　　　　） | 棟数・延床面積　　　　 　混構造の枠組以外面積 | （　）棟 （　　　　． 　）㎡ （　　　　．　　）㎡ |
| 階　　　数 | 地上（　　　　　）階　　　　　　　　 　地下（　　　　　）階 | 共同住宅 ： 戸数　　 　福祉関係 ： 部屋数　 　医療関係 ： ﾍﾞｯﾄﾞ数 | 戸数（　　　　　　　　戸） 　部屋数（　　　　　部屋） 　ﾍﾞｯﾄﾞ数（　　　　　　床） |
| 予定工期 | 　　　　　　年　　　　月　　　　日　　～　　　　　　　年　　　　月　　　　日 |

|  |  |
| --- | --- |
| 建築確認申請先 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建築主 |  | 　　 　年　　月　　日　　　　※ 発行番号　　　　　　　　 |
|  |

|  |
| --- |
| CLT大臣認定使用表 |
| 使用欄 | 部位〔時間〕 | 認定番号 | 構造方法の名称等 |
| [ ]  | 外壁防火構造〔30分〕 | PC030BE-3655 | 窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材表張／直交集成板造外壁 |
| [ ]  | 外壁防火構造〔30分〕 | PC030BE-3658 | 木材・人造鉱物繊維断熱材表張／直交集成板造外壁 |
| [ ]  | 外壁耐火構造〔2時間〕 | FP120BE-0176 | 軽量気泡コンクリートパネル・両面薬剤処理ボード用原紙張せっこう板重表張／強化せっこうボード3枚重・人造鉱物繊維断熱材裏張／直交集成板造外壁 |
| [ ]  | 外壁耐火構造〔2時間〕 | FP120BE-0189 | 軽量気泡コンクリートパネル・強化せっこうボード表張／強化せっこうボード３枚重・人造鉱物繊維断熱材裏張／直交集成板造外壁 |
| [ ]  | 間仕切壁〔2時間〕 | FP120BP-0079 | 人造鉱物繊維断熱材充てん／両面強化せっこうボード3枚重／直交集成板間仕切壁 |
| [ ]  | 間仕切壁〔2時間〕 | FP120BP-0082 | 両面強化せっこうボード3枚重張／直交集成板造間仕切壁 |
| [ ]  | 床〔2時間〕 | FP120FL-0167(1) | 強化せっこうボード3枚重上張／強化せっこうボード3枚重下張／直交集成板床 |
| [ ]  | 床〔2時間〕 | FP120FL-0167(2) | 強化せっこうボード3枚重・木質ボード上張／強化せっこうボード3枚重下張／直交集成板床 |
| [ ]  | 屋根〔30分〕 | FP030RF-1959(1) | 葺材[かわら製、スレート製、金属製又はアスファルトシングル製]表張／強化せっこうボード・人造鉱物繊維断熱材裏張／直交集成板造屋根 |
| [ ]  | 屋根〔30分〕 | FP030RF-1959(2) | 葺材[塗膜防水製、シート防水製又はアスファルト防水製]・木質系ボード・ポリスチレンフォーム板表張／強化せっこうボード・人造鉱物繊維断熱材裏張／直交集成板造屋根 |
| [ ]  | 屋根〔30分〕 | FP030RF-1959(3) | 葺材[塗膜防水製、シート防水製又はアスファルト防水製]・木質系ボード・ポリウレタンフォーム板表張／強化せっこうボード・人造鉱物繊維断熱材裏張／直交集成板造屋根 |
| [ ]  | 屋根〔30分〕 | FP030RF-1959(4) | 葺材[塗膜防水製、シート防水製又はアスファルト防水製]・木質系ボード・ポリエチレンフォーム板表張／強化せっこうボード・人造鉱物繊維断熱材裏張／直交集成板造屋根 |
| [ ]  | 屋根〔30分〕 | FP030RF-1959(5) | 葺材[塗膜防水製、シート防水製又はアスファルト防水製]・木質系ボード・フェノールフォーム板表張／強化せっこうボード・人造鉱物繊維断熱材裏張／直交集成板造屋根 |
| [ ]  | 界壁遮音構造 | SOI-0188 | 人造鉱物繊維断熱材充てん／片面せっこうボード重張／軽量鉄骨下地(独立)／直交集成板間仕切壁 |
| [ ]  | 界壁遮音構造 | SOI-0189 | 人造鉱物繊維断熱材充てん／両面直交集成板間仕切壁 |

発行手数料

（ 消費税込み(10%)、送料込み、振込手数料別 ）

|  |
| --- |
| 標準仕様書・標準詳細図　[ ] 会員　無料　[ ]  賛助会員 1,650円 [ ]  会員外　3,300円　（全て1仕様分の価格） |
| 使用承諾書正副、大臣認定書の写し正副等　[ ] 　正会員　5,500円　[ ]  賛助会員 11,000円 [ ]  会員外　55,000円（全て1仕様分の価格） |
| 送付先 | [ ] 　認定管理者の住所に同じ |
| [ ] 　その他 | 住所 〒　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　　　　－　　　　　－　　　　　E-mail |
| 宛名 |  | E-mail |  |
| 本申請書とともに振込領収書又は振込明細書をご送付ください。発行手数料お振込先：三井住友銀行　日本橋支店　　普通預金8393760　　支店番号　695一般社団法人　日本CLT協会　　ｼｬ)ﾆﾎﾝｼｰｴﾙﾃｨｰｷｮｳｶｲ |
| ご記入頂いた工事名称、建築場所等の個人情報につきましては、標記の使用承諾書を発行する手続き及び大臣認定書の写しの発行状況統計データ作成以外の目的には使用しません。 |